Mały Płock, 30.11.2020 r.

OGPŚ.271.15.2020

**Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Popki”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Dołączenie tabeli robót ziemnych (z czego wynika uzupełnienie korpusu drogi – 120 m3) tabeli zjazdów, przekroju podłużnego (niwelety)

**Odpowiedź na pytanie 1**

Dokumentacje na przebudowę dróg zostały opracowane do zgłoszenia robót. Nie są to pełne projekty budowlane sporządzone na mapach opracowanych przez geodetów.

Roboty ziemne są wyliczone matematycznie w przedmiarze robót, zjazdy zostaną wskazane przy wykonywaniu robót

**Pytanie nr 2**

Przedmiar robót dział 4 poz. 1 określa wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm. Na przekroju normalnym podbudowa jest określona z kruszywa naturalnego. Natomiast SST D .04.04.01 pkt. 2 Materiały mówi, że do wykonania warstwy podbudowy należy stosować mieszankę kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50%. Prosimy o doprecyzowanie, czy podbudowa ma być wykonana z mieszanki kruszywa łamanego C50/30. Czy w takim przypadku dla KR1 grubość podbudowy nie powinna wynosić 22 cm.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm C50/30.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o sprawdzenie czy w poz. Działu 2 ilość pospółki na pobocza nie powinna być równa 177,0494 m3. Jeśli tak prosimy o poprawienie tej pozycji przedmiaru robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Ilość pospółki różni się nie całe 2 m3 nie ma to znaczenia jest to przybliżenie w programie kosztorysowym

**Pytanie nr 4**

Na sytuacji widać, że wzdłuż drogi biegnie kabel telekomunikacyjny. Prosimy o dołączenie uzgodnienia z właścicielem sieci oraz określenie, czy na przejściach poprzecznych pod jezdnią oraz pod zjazdami należy osłonić go rurami dwudzielnymi. Jeśli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o tą pozycję.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Jezdnia była już wykonana przed ułożeniem kabla. Biegnie on poza jezdnią. Wykonawca kabla

Powinien go położyć zgodnie ze swoimi wymogami. Z uwagi na to że nie zmienia się przebieg jezdni

Nie przewiduje się przebudowy kabla.

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*