Mały Płock, 19.09.2019 r.

OGPŚ.271.8.2019

**Modyfikacja Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy „**Przebudowy drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne, Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne”.**

Zakres modyfikacji jest następujący:

**1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział XVII Postanowienia końcowe, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca zobowiązany jest bezpośrednio przed podpisaniem umowy, złożyć zamawiającemu kosztorys ofertowy w oparciu o elementy ujęte w przedmiarze robót (kosztorys musi być podpisany i złożony w oryginale).

**2. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Projekt wykonawczy przebudowa drogi gminnej Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy gminy Zbójna – opis techniczny poz. 4.2., akapit drugi otrzymuje brzmienie:**

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 4 cm szerokości:

W km, od km 0+000 do km 0+766,58 szer. 5,10.

**3. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przebudowa drogi gminnej Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy gminy Zbójna – Przekroje konstrukcyjne, wiersz drugi opisu przekroju otrzymuje brzmienie:**

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 4 cm.

**4. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Projekt wykonawczy przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1892B do granicy gminy Zbójna – opis techniczny poz. 4.2., akapit drugi otrzymuje brzmienie:**

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 grubości 4 cm szerokości:

W km, od km 0+000 do km 0+721,01 szer. 5,10

**5. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1892B do granicy gminy Zbójna – Przekroje konstrukcyjne, wiersz drugi opisu przekroju otrzymuje brzmienie:**

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. śr. 4 cm.

**6. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przebudowa drogi gminnej Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy gminy Zbójna – Przedmiar robót, Poz. 3. otrzymuje brzmienie:**

|  |
| --- |
| 3 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cmJednostka:100 m2 57,2803 |
| 0+000-0+766,58POD ZJAZDY 8 SZTPOD POBOCZA | 766,58\*5,308\*20(766,58\*1,00\*2)-(8\*3,50) | 4062,8740160,00001505,1600 |

**7. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przebudowa drogi gminnej Ruda-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1891B do granicy gminy Zbójna – Kosztorys ofertowy, Poz. 3. otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 3Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm | 100 m2 | 57,2803 |  |  |

**8. W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1892B do granicy gminy Zbójna – Przedmiar robót, Poz. 4. otrzymuje brzmienie:**

|  |
| --- |
| 4. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cmJednostka:100 m2 53,6237 |
| 0+000-0+721,01POD ZJAZDY 8 SZTPOD POBOCZA | 721,01\*5,306\*20(721,01\*1,00\*2)-(6\*3,50) | 3821,3530120,00001421,0200 |

**9.** **W załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przebudowa drogi gminnej Rudka-Skroda – Piasutno Żelazne od dr. powiatowej Nr 1892B do granicy gminy Zbójna – Kosztorys ofertowy, Poz. 3. otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. 4Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm | 100 m2 | 53,6237 |  |  |

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*