Mały Płock, 28.04.2020 r.

OGPŚ.271.3.2020

**Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych, przekrojów poprzecznych oraz przekroju podłużnego.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Roboty ziemne są wyliczone matematycznie w przedmiarze jako roboty na poboczach. Inne roboty nie występują. Niweleta drogi jest tylko podniesiona o grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o dołączenie tabeli zjazdów z wyliczeniem ich powierzchni oraz rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane: kruszywo łamane C90/3 czy też mieszanka kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego – szerokość nawierzchni i poboczy zajmuje prawie cały pas drogowy tak że zjazdy na posesje będą tylko w granicy i szerokości pobocza. Inwestor zjazdów nie może wykonywać na innych działkach niż pas drogowy.

**Pytanie nr 3**

W opisie technicznym jest określone, że dolna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa łamanego gr. 20 cm, na rysunku Przekroje konstrukcyjne widnieje podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, natomiast SST D .04.04.01 informuje, że podbudowę należy wykonać z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 50%. Prosimy o ujednolicenie

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający dokonał modyfikacji dotyczącej rodzaju kruszywa, z którego należy wykonać podbudowę. Zmiany parametrów zostały określone w modyfikacji nr 1 treści siwz z dnia 28.04.2020 roku.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wykonanie poboczy z dokładnym określeniem rodzaju materiału i ich grubości.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Przedmiar robót na poboczach jest ujęty w dziale Nr 2 poz. 1,2,3,4 gdzie grubość poboczy wynosi 29 cm.

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*