**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

OGPŚ.271.2.2017

 **Gmina Mały Płock**

 **ul. J. Kochanowskiego 15**

 **18-516 Mały Płock**

 **Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250**

 **e-mail: ugmplock@4lomza.pl**

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. ***„Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3836 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych”***

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3836 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Mały Płock.

Mieszanka kruszywa naturalnego powinna spełniać normy PN-EN 13285.

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933-1, powinno spełniać wymagania przedstawione w Tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5

|  |  |
| --- | --- |
| Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%] |
| Mieszanka niezwiązana 0/31,5 |
| od | do |
|  | SDV |  |
| 45 | 100 | 100 | ***-*** | - |
| 31,5 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 16 | 55 | 63 | 77 | 85 |
| 8 | 35 | 43 | 60 | 68 |
| 4 | 22 | 30 | 52 | 60 |
| 2 | 16 | 23 | 40 | 47 |
| 1 | 9 | 14 | 35 | 40 |
| 0,5 | 5 | 10 | 30 | 35 |
| 0,063 | 0 | 0 | 12 | 12 |



Wspólny słownik zamówień

|  |  |
| --- | --- |
| 14212000-0  | **Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo** |
| 14212200-2 | Kruszywo |
| 45233141-9  | Roboty w zakresie konserwacji dróg |

**2**. **Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia**:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Radosław Borawski.

**3.Termin wykonania zamówienia**:

 Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r.

**4.Opis wymagań stawianych wykonawcy**:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

*Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.*

4.2. zdolności technicznej lub zawodowej

*W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu kruszywa naturalnego –* ***Załącznik nr 2.***

*Wymagana forma dokumentu – oryginał.*

4.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

*Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100 000,00 zł.*

*Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.*

**Ofertę należy złożyć na załączonym druku – „Oferta cenowa” – Załącznik nr 1**

*Wymagana forma dokumentu – oryginał*

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zapotrzebowania wynosi **2 dni robocze.**

**5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej**:

 Najniższa cena.

**6.Miejsce i termin składania ofert**:

Oferty należy składać w Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

**7.Termin składania ofert upływa dnia** 19.04.2017 r. godz. 09.00

**8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie)

**9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Mały Płock, dnia 11.04.2017 r. ……………………………

 (podpis)

**Załączniki:**

1. Oferta cenowa

2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

3. Projekt umowy.