Mały Płock, 28.11.2019 r.

OGPŚ.271.9.2019

**Wyjaśnienia Nr 3treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach ( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II
i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Czyw zakresie projektu jest wykonanie izolacji części podziemnej fundamentów w szkole w Małym Płocku oraz Kątach? Jeśli tak czy trzeba wykonać opaskę wokół budynku?

**Zakres zamówienia dotyczący ocieplenia ścian został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej.**

1. Czy w przypadku wykonania ekspertyzy przez projektanta i braku możliwości montażu konstrukcji z ogniwami fotowoltaicznymi na budynku w Małym Płocku czy dopuszcza się montaż konstrukcji na ziemi?

**Zgodnie z dofinansowaniem Zamawiający przewiduje montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej. W przypadku stwierdzenia braku nośności dachu należy w projekcie przewidzieć konstrukcję wsporczą pod instalację PV, która umożliwi nadachowy montaż instalacji.**

1. Czy na wykonany projekt wykonawca musi uzyskać we własnym zakresie pozwolenie na budowę czy inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie robót odpowiednim organom przez inwestora?

**Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych. W przypadku gdyby dla części robót podczas wykonywania projektów wykonawczych wymagała pozwolenia na budowę to Zamawiający przewiduje że Wykonawca przygotuje projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyska pozwolenie na budowę dla niezbędnego zakresu.**

1. Proszę o potwierdzenie, że w zakres projekty nie wchodzi wymiana głównych pionów WLZ?

**Zamawiający potwierdza.**

1. Proszę o potwierdzenie wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych nadtynkowych (po wierzchu ścian i sufitów)

**Wymiana instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania powinna być po biegu istniejącej instalacji. Wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej Zamawiający dopuszcza wykonania po wierzchu ścian i sufitów w zabudowie z płyt g-k lub w bruzdach ściennych. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej powinna zostać wykonana w bruzdach ściennych i sufitowych – podtynkowo.**

1. Z racji dużej złożoności przygotowanej oferty a także niestandardowych kryteriów oceny oferty, który przygotowanie wymaga większej pracochłonności zwracamy się z prośbą o przedłużenie składania ofert do 10.12.2019

**Zamawiający zgadza się na przedłużenie składania ofert do 6.12.2019.**

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*(-) Józef Dymerski*